|  |  |
| --- | --- |
| **CÓDIGO** | **-** |



**FICHA TÉCNICA**

**SEMI M3J – 995**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EQUIPO | |  | DIMENSIONES | |
| MARCA: | CIF | **LARGO** | 7 m. |
| MODELO: | PIVOT 1012 | **ANCHO:** | 2.5 m. |
| PLACA: | M3J – 995 | **ALTO:** | 3.95 m. |
| SERIE: | VF9CB10P92F025003 | **PESO NETO:** | 9.47 T |
| AÑO: | 1992 |  | **PESO BRUTO:** | 33 T |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DATOS DEL EQUIPO | |  |  | |
| CATEGORÍA: | O4 |  |  |
| COLOR: | BLANCO AZUL |
| CARROCERÍA: | HORMIGONERA |  |  |
| CARGA UTIL: | 23.53 T |  |  |
| CAPACIDAD: | 10 m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NEUMÁTICOS | |  |  | |
| DESCRIP.: | 8 POSTERIORES |  |  |
| DELANTEROS: | - |  |  |
| POSTERIORES: | 425/65R22.5 |  |  |

